Dateiname: strabag_tpa-clair asphalt_einbau-wuppertal_1_vorschau 785x442.jpg
Dateititel: 
Dateibeschreibung: Der STRABAG-Bereich Rheinland hat einen fast einen Kilometer langen Abschnitt der Erbschlöer Straße saniert und zum Abschluss über 11.300 Quadratmeter rund 1.100 Tonnen ClAir® Asphalt als Deckschicht eingebaut.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG, Clairr Asphalt-Einbau, Wuppertal.jpg
Dateititel: STRABAG, Clair® Asphalt-Einbau, Wuppertal
Dateibeschreibung: Der STRABAG-Bereich Rheinland hat einen fast einen Kilometer langen Abschnitt der Erbschlöer Straße saniert und zum Abschluss über 11.300 Quadratmeter rund 1.100 Tonnen ClAir® Asphalt als Deckschicht eingebaut.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG, Clairr Asphalt-Einbau, Wuppertal-1.jpg
Dateititel: STRABAG, Clair® Asphalt-Einbau, Wuppertal
Dateibeschreibung: Der STRABAG-Bereich Rheinland hat einen fast einen Kilometer langen Abschnitt der Erbschlöer Straße saniert und zum Abschluss über 11.300 Quadratmeter rund 1.100 Tonnen ClAir® Asphalt als Deckschicht eingebaut.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG, Clairr Asphalt-Einbau, Wuppertal-2.jpg
Dateititel: STRABAG, Clair® Asphalt-Einbau, Wuppertal
Dateibeschreibung: Der STRABAG-Bereich Rheinland hat einen fast einen Kilometer langen Abschnitt der Erbschlöer Straße saniert und zum Abschluss über 11.300 Quadratmeter rund 1.100 Tonnen ClAir® Asphalt als Deckschicht eingebaut.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG, Clairr Asphalt-Einbau, Wuppertal-3.jpg
Dateititel: STRABAG, Clair® Asphalt-Einbau, Wuppertal
Dateibeschreibung: Der STRABAG-Bereich Rheinland hat einen fast einen Kilometer langen Abschnitt der Erbschlöer Straße saniert und zum Abschluss über 11.300 Quadratmeter rund 1.100 Tonnen ClAir® Asphalt als Deckschicht eingebaut.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG, Clairr Asphalt, Photokatalyse.jpg
Dateititel: STRABAG, Clair® Asphalt, Photokatalyse
Dateibeschreibung: Das für eine ClAir® Asphalt-Deckschicht eingesetzte Abstreumaterial aus mit Titandioxid (TiO2) versetztem, ultrahochfestem Beton (UHPC) baut unter Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in der Luft gebundene Stickoxide ab und wandelt diese in unschädliche Nitrate um.
Copyright: STRABAG AG

Dateiname: STRABAG_ ClAirr Asphalt statt Fahrverbot.pdf
Dateititel: STRABAG: ClAir® Asphalt statt Fahrverbot
Dateibeschreibung: Der STRABAG Clean Air (ClAir®  Asphalt ist ein schadstoffmindernder Straßenbelag: Abstreumaterial mit Titandioxid (TiO2) senkt über einen photokatalytischen Prozess nachhaltig die Konzentration giftiger Stickoxide (NOx) in der Luft.  ClAir® Asphalt ist ein Resultat des Forschungsprojekts NaHiTAs (Nachhaltiger High-Tech Asphalt), an dem das STRABAG-Kompetenzzentrum TPA federführend beteiligt war.
Copyright: 

Dateiname: Pressemitteilung_ STRABAG realisiert in Wuppertal  bislang größtes ClAirr Asphalt-Projekt  im öffentlichen Straßennetz.pdf
Dateititel: Pressemitteilung: STRABAG realisiert in Wuppertal  bislang größtes ClAir® Asphalt-Projekt  im öffentlichen Straßennetz
Dateibeschreibung: 
Copyright: 

