Gemeinschaftsschule 6 „Steigerblick“ in Erfurt - Hochheim feierlich übergeben

ZÜBLIN stellte dreigeschossigen Erweiterungsbau in umweltschonender Holz-Hybrid-Bauweise vorzeitig fertig.


Neue Schulräume eingeweiht
ZÜBLIN stellt dreigeschossigen Erweiterungsbau vorzeitig fertig
Schnelles und umweltschonendes Bauen dank MOLENO

Nach rund zwölfmonatiger Bauzeit wurde der neue Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule 6 in Erfurt am 6.9. feierlich eingeweiht. Neben den Schüler:innen und der Schulleitung nahmen auch Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Michael Stange und Christian Küffner, Bereichsleiter bei ZÜBLIN, an den Feierlichkeiten teil. „Wir freuen uns sehr, dass der Erweiterungsbau planmäßig fertiggestellt werden und mit Schuljahresbeginn in Betrieb gehen konnte, in unserer gegenwärtigen Zeit ist das nicht selbstverständlich“, so Andreas Bausewein.
Der neue Erweiterungsbau war nötig geworden, als mit der Zusammenlegung von Grund- und Regelschule zur Gemeinschaftsschule die Schülerzahlen in die Höhe schossen. Der dreigeschossige Erweiterungsbau bietet auf rd. 2.540 m² Platz für über 30 barrierefreie Unterrichts-, Gruppen- und Differenzierungsräume. ZÜBLIN hatte die Arbeiten sogar früher als geplant fertiggestellt.
„Die Landeshauptstadt Erfurt wird in den kommenden Jahren bei ihren Gebäuden den Fokus auf die beiden zentralen Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen müssen“, erklärt Arne Ott, der Leiter des Amtes für Gebäudemanagement. Das beginne beim ganzheitlichen Planen, Bauen und Betreiben der Objekte und gehe bis hin zu wesentlichen Fragen der Lebenszykluskosten und möglichen Nachnutzungskonzepten, über die man sich im Vorfeld als Bauherr und Betreiber Gedanken machen muss. „Wir sind daher froh, mit der Firma Züblin einen weiteren kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir diese Themen auch beim Schulbau in der Landeshauptstadt Erfurt angehen können.“
„Der Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule erfüllt hohe Anforderungen an den Umweltschutz. Durch die von ZÜBLIN entwickelte modulare Holz-Hybrid-Bauweise MOLENO konnte das Globale Erderwärmungspotenzial (GWP) bei der Rohbauerstellung im Vergleich zur herkömmlichen Betonbauweise um 70 % reduziert werden“, so Michael Stange, technischer Leiter des ZÜBLIN-Bereichs Jena. Während Fundament, Decken und Treppenhauskerne aus Stahlbeton sind, wurden die Wände aus LENO®-Brettsperrholz-Elementen gefertigt. Für alle Holzbauarbeiten des Erweiterungsbaus zeichnete die Holz-Spezialistin ZÜBLIN Timber verantwortlich. Bereits im Juli konnten sich Interessierte – darunter der Erfurter Baudezernent Matthias Bärwolff – bei einer Informationsveranstaltung ein Bild von den Einsatzmöglichkeiten von MOLENO machen.
Darüber hinaus wurde die Fassade mit einer langlebigen wartungsarmen Wetterschale aus Eternitplatten zur Minimierung der Betriebskosten gestaltet. Die Verbesserung der Öko-Bilanz wird außerdem im Betrieb – z. B. durch die Nutzung von effizienten Wärmepumpentechnik – positiv beeinflusst.