STRABAG erhält Zulassung für neues Produkt DAsphalt® Silo

Dichtschicht aus Walzasphalt für den Einsatz  in Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) sowie Biogasanlagen.


Dichtschicht aus Walzasphalt
Einsatz in Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) und Biogasanlagen

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat das von der TPA GmbH, dem STRABAG-Kompetenzzentrum für Baustofftechnologie, entwickelte Produkt „DAsphalt® Silo” zugelassen: Es wird für Dichtschichten aus Walzasphalt in Lager- und Abfüllanlagen von Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) sowie Biogasanlagen eingesetzt.
Die Dichtschicht ist flüssigkeitsundurchlässig und beständig gegenüber Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie Gärsubstraten und Gärresten. DAsphalt® Silo kann u.a. in Fahrsiloanlagen oder Festmistplatten als Bestandteil einer tragfähigen Flächenbefestigung verwendet werden.
Die Walzasphaltdichtschicht besteht aus einem für diesen Verwendungszweck optimierten, hohlraumarmen Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten.
Grundlage für DAsphalt® Silo ist die bundeseinheitliche Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie die Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 792. Die TRwS regelt die Anforderungen an die Herstellung und Instandhaltung von Dichtflächen in JGS- und Biogasanlagen. Dafür sind bauaufsichtlich zugelassene Produkte zu verwenden.
 
 