ZÜBLIN Timber bietet neu entwickeltes Bohrsystem für Hartholz




Luftgekühlte Spitze bedeutet längere Standzeit
Tiefes Bohren ohne Ausspanen ermöglicht exaktes Vorbohren von Holzbauschrauben
Auch im Holzingenieurbau macht sich der Klimawandel bemerkbar. Es werden heutzutage mehr Laub- als Nadelwälder gepflanzt – Holzbau-Spezialisten wie die ZÜBLIN Timber GmbH aus Aichach müssen wesentlich häufiger mit Hartholz arbeiten.Für Zimmereien und Holzbaubetriebe hat ZÜBLIN Timber daher das TBSkompakt-System zum Vorbohren von Holzbauschrauben in Laubhölzern/Buchenfurnierschichtholz oder bei geringen Schraubabständen in Brettschichtholz entwickelt. Die Weltneuheit, die als Aufsatz auf handelsüblichen Akkuschraubern verwendet werden kann, ermöglicht ein sehr tiefes, absolut präzises und gerades Bohren. Dank einer integrierten Luftkühlung bleibt das Bohrgerät zudem länger einsatzfähig und scharf. Der luftgeführte Spankanal sorgt für leichtgängiges, kräfteschonendes Bohren. Bis zu 1.200 mm tiefe Bohrungen sind mit dem System möglich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bohrern muss hierbei nicht ausgespant werden – ein Absetzen des Bohrers zum Entfernen der Bohrspäne aus dem Bohrloch wird überflüssig. Das TBSkompakt-System ist aktuell das einzige seiner Art und ab sofort unter www.zimmereibedarf.com erhältlich.